**SUHE PLAMENSKE VAROVALKE uporabljamo za zaščito jeklenk, gumi cevi in varilca pred povratnim udarom plamena pri avtogenem varjenju in rezanju.**

**Varovalke so izdelane skladno s predpisom SIST EN 730/1997.**

**Maksimalna življenjska doba varovalke je 3 leta.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TIP** | PLIN | VHODNI  PRIKLJUČEK | IZHODNI PRIKLJUČEK | MESTO  MONTAŽE | MAX delovni pritisk |
| **P1** | KISIK | Gumi cev  Ø6 mm | Matica  R1/4"D | GORILNIK | 10 bar |
| **P2** | ACETILEN | Gumi cev  Ø9 mm | Matica  R3/8"L | GORILNIK | 1,5 bar |
| **P3** | KISIK | Gumi cev  Ø6 mm | Gumi cev  Ø6 mm | MEDCEVNA | 10 bar |
| **P4** | ACETILEN | Gumi cev  Ø9 mm | Gumi cev  Ø9 mm | MEDCEVNA | 1,5 bar |
| **P5** | KISIK | Matica  R1/4"D | Gumi cev  Ø6 mm | MANOMETER | 10 bar |
| **P6** | ACETILEN | Matica  R3/8"L | Gumi cev  Ø9 mm | MANOMETER | 1,5 bar |
| **P/B7** | PROPAN-BUTAN | Gumi cev  Ø9 mm | Matica  R3/8"D | GORILNIK | 1,5 bar |
| **P/B7-6** | PROPAN-BUTAN | Matica  R3/8"L | Gumi cev  Ø9 mm | MANOMETER | 1,5 bar |
| **P5/2** | KISIK | Holander  R1/4"D | Matica R1/4"D | STROJNI REZALNIK | 10 bar |
| **P5/3** | KISIK | Holander  R3/8"D | Matica  R3/8"D | STROJNI REZALNIK | 10 bar |
| **P6/2** | ACETILEN | Holander  R3/8"L | Matica  R3/8"D | STROJNI REZALNIK | 1,5 bar |

**Nudimo možnost izdelave priključkov po želji naročnika.**

**Tehnično navodilo:**

**DIAGRAM: Atest:**